### **KIF+GYR - Munkavégzési megállapodás**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**MUNKAVÉGZÉSI MEGÁLLAPODÁS**

GYENGEÁRAMÚ RENDSZER KISFESZÜLTSÉGŰ ÉS LAKOTT TERÜLETEN BELÜLI KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK-HÁLÓZATOK TARTÓSZERKEZETEIRE TÖRTÉNŐ FEL-, ILLETVE AZOKRÓL TÖRTÉNŐ LESZERELÉSÉRE

**HASZNÁLATBA VEVŐ NEVE:**

**TELEPÜLÉS NEVE:**

1. **A megállapodó Felek**

Egyrészről:

**OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, (továbbiakban: **Használatba Adó** vagy OPUS TITÁSZ Zrt.)

Székhelye:

Adószáma:

Cégjegyzék száma:

Másrészről:

**………** (továbbiakban: **Használatba Vevő** vagy ………)

Székhelye:

Adószáma:

Cégjegyzék száma: Cg.

Továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**

1. **A megállapodás tárgya**

A **[NÉV]** településen a Használatba Adó tulajdonában lévő kis- és/vagy középfeszültségű (továbbiakban: KIF és/vagy KÖF) szabadvezeték-hálózatok tartószerkezetein elhelyezendő, a Használatba Vevő tulajdonát képező

* gyengeáramú rendszer (GYR) vagy
* fémmentes optikai rendszer (FOR) vagy
* légvezetékes összeköttetésű térfigyelő rendszer (TFR),

(továbbiakban együttesen: GYR) létesítése, vagy a KIF és/vagy KÖF hálózat tartószerkezeteiről történő bontása a Használatba Vevő által, és az ezzel kapcsolatos munkavégzés szabályai.

1. **A megállapodás célja**

Jelen Megállapodás célja a 2. pont szerint végzendő munkák során a munkavégzés feltételeinek és villamos biztonsági követelményeinek rögzítése.

1. **Tulajdonjogi kérdések**

A 2. pont szerinti közös oszlopsoros hálózatoknak a villamosenergia-elosztás céljait szolgáló része (oszlopok, erősáramú vezetékek és tartószerelvényeik stb.) a Használatba Adó tulajdonát, az információátvitelt szolgáló része, a GYR (villamos vezetőanyagot tartalmazó és nem tartalmazó vezetékek, rögzítő szerelvények és tartozékaik, villamosenergia-ellátást biztosító tápegységek, erősítő- és elosztó-berendezések, kezelési helyek stb.) a Használatba Vevő tulajdonát képezi.

1. **A munkavégzés szabályai**
	1. A Szerződő Felek megállapodnak, és a Használatba Vevő tudomásul veszi, hogy a Használatba Adó KIF és/vagy KÖF szabadvezeték-hálózatainak oszlopain csak a Használatba Adó által kiadott hatályos **„2214\_00\_F\_A** *Gyengeáramú rendszer elhelyezése kisfeszültségű és lakott területen belüli középfeszültségű szabadvezeték-hálózatok tartószerkezetein – Szabályzat***”** (továbbiakban:„Szabályzat”) *1.9. Munkavédelem* című fejezetében leírt előírások és ügymenet szerint végezhet munkát, ideértve a *Munkavégzés szabályai KIF és KÖF hálózatok oszlopain, FAM munkavégzés KIF hálózat oszlopain; Feszültséghez közeli munkavégzés feszültség alatt lévő KIF hálózat oszlopain; Feszültséghez közeli munkavégzés övezetén kívüli munkavégzés feszültség alatt lévő KIF hálózat oszlopain; Munkavégzés feltételei feszültségmentesített KIF hálózat oszlopain; KIF FAM munkavégzés feszültség alatt lévő KÖF+KIF hálózat oszlopain; FAM munkavégzés KÖF hálózat oszlopain; Feszültséghez közeli munkavégzés feszültség alatt lévő KÖF+KIF közös oszlopsoros hálózat oszlopain; Feszültséghez közeli munkavégzés feszültség alatt lévő KÖF hálózat oszlopain; Feszültséghez közeli munkavégzés övezetén kívüli munkavégzés feszültség alatt lévő KÖF+KIF hálózat oszlopain; Feszültséghez közeli munkavégzés övezetén kívüli munkavégzés feszültség alatt lévő KÖF hálózat oszlopain; Munkavégzés KÖF+KIF hálózat oszlopain a KIF hálózat feszültségmentesítésével; Feszültségmentesítés nélkül végezhető GYR szerelési műveletek; Csak feszültségmentesítés után végezhető GYR szerelési műveletek; Személyi feltételek a feszültséghez közeli munkavégzés övezetén kívüli munkavégzéshez; Oktatás; Szankciók munkabiztonsági előírások megszegése esetén; Feszültségmentesítés; Teendők baleset esetén,* valamint *A Használatba Vevőtől és az általa megbízott kivitelezőtől és üzemeltetőtől elvárt szervezeti intézkedések* című fejezetek Szabályzatban részletezett előírásait és ügymenetét.
	2. A Használatba Vevő tudomásul veszi, hogy a Használatba Adó KIF és/vagy KÖF szabadvezeték-hálózatainak oszlopain történő munkavégzés érdekében kizárólagosan felelős azért, hogy megismerje az 5.1 pontban hivatkozott Szabályzatot, valamint a KIF és/vagy KÖF szabadvezeték-hálózat oszlopain való biztonságos munkavégzésre vonatkozó egyéb szabályozások és rendelkezések előírásait.
	3. A Használatba Vevő kijelenti, hogy az 5.1 pontban hivatkozott Szabályzatot a Használatba Adótól átvette, és annak tartalmát megismerte.
	4. A Használatba Vevő kijelenti, hogy a hatályos **MSZ 1585** szabvány szerinti – az oszlopon való munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges – kioktatottsági feltétel megszerzéséhez a KIF és/vagy KÖF hálózat oszlopain munkát végző személyei részére saját költségén biztosította az oktatást az erre jogosult oktatási intézménynél, munkavállalói a KIF és/vagy KÖF hálózat tartószerkezetein történő munkavégzés tekintetében megfelelnek a hatályos **MSZ 1585** szabvány által előírt személyi feltételeknek, valamint a Használatba Adó által támasztott követelményeknek, és rendelkeznek a munkavégzésre jogosító, fényképpel ellátott érvényes igazolvánnyal.

* 1. A Használatba Vevő tudomásul veszi, hogy lejárt érvényességű igazolvánnyal vagy igazolvány nélkül a KIF és/vagy KÖF hálózat tartószerkezetein és a rajtuk elhelyezett GYR-en munka nem végezhető.
	2. A Használatba Vevő oszlopon munkát végző személyei munkavégzésük során a fényképes igazolványukat kötelesek maguknál tartani, és a Használatba Adó képviselőjének kérésére felmutatni.
	3. A Használatba Vevő a kioktatott és érvényes vizsgával rendelkező munkavállalóinak névsorát naprakészen biztosítja a Használatba Adó részére.
	4. A Használatba Vevő oszlopon munkát végző személyei a KIF és/vagy KÖF hálózatok oszlopaira való feljutást és azokon történő munkavégzést a Használatba Adó által kiadott hatályos „**5602\_01\_U\_A** *Magasban való munkavégzés – Utasítás*”-ban leírtaknak megfelelően kötelesek végezni. Az oszlopokra való feljutás során az oszlopon lévő erősáramú földkábeleknek, szakaszbiztosító szekrények le- és felszálló vezetékeinek, valamint mechanikailag ilyen igénybevételre nem méretezett védőcsőnek létrát TILOS nekitámasztani, illetve ezeknek építhető létraelemet nekifeszíteni!
	5. A Használatba Vevő tudomásul veszi, hogy a KIF és/vagy KÖF hálózaton mindennemű munkavégzés tiltott kedvezőtlen időjárási feltételek között, villámlás, heves zápor, zivatar, viharos szél és erősen korlátozott látási viszonyok (pl. sűrű köd, csapadék vagy hóesés) esetén. Ezek bekövetkezte esetén a munkavégzést fel kell függeszteni, és a Használatba Adó üzemeltető személyzetét értesíteni kell.
	6. GYR áramütés elleni védelmi bekötése

A GYR áramütés elleni védelmi bekötése az erősáramú hálózat áramütés elleni védelmi rendszerébe (egyen potenciálra hozás) a GYR létesítési munkálatainak részét képezi. A Használatba Vevő a GYR áramütés elleni védelmi bekötését a Szabályzat **M-05** *„KIF+GYR - GYR áramütés elleni védelmi bekötése”* mellékletének előírásai szerint köteles kialakítani.

* 1. Amennyiben a Használatba Vevő a Használatba Adó KIF és/vagy KÖF hálózatának oszlopain szabálytalanul, nem a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően végez munkát, akkor a Használatba Adó a Használatba Vevővel szemben a Használatba Vevővel kötött hatályos „KIF+GYR - Együttműködési megállapodás” 13.4. és 13.4.1. – 13.4.3. pontjaiban leírt szankciókat alkalmazza.
1. **Feszültségmentesítés igénylése**
	1. A Használatba Vevő a feszültségmentesítési kérelmét a Használatba Adó illetékes áramhálózati üzeménél nyújtja be, melynek költsége a megrendelő felet terheli. A Használatba Adó a feszültségmentesítési kérelmet az esedékesség napja előtt legalább 25 naptári nappalköteles benyújtani az áramhálózati üzemhez.
	2. A Használatba Adó felhívja a Használatba Vevő figyelmét arra, hogy bizonyos esetekben – a 200 kW rendelkezésre álló teljesítmény feletti teljesítményű fogyasztókat érintő KIF hálózatoknál – a feszültségmentesítési kérelem átfutási ideje a 6.1. pontban írt időintervallumot jelentősen meghaladhatja e felhasználók feszültségmentesítéshez való viszonyulása következtében.
	3. A Használatba Vevőnek a megrendelőn fel kell tüntetnie a feszültségmentesítendő hálózatszakasz pontos megnevezését, a feszültségmentesítés tervezett időtartamát, valamint a munkacsoport vezetőjének a nevét.
	4. A Használatba Vevő a feszültségmentesítéssel járó munkáit úgy szervezi, hogy a Használatba Adó hálózatán a villamosenergia-ellátás a lehető legkisebb fogyasztói körben és legrövidebb időtartamig szüneteljen.
2. **Eljárás baleset esetén**
	1. A Szerződő Felek – jelen Megállapodásban rögzített kapcsolattartás útján – a közös oszlopsoros hálózaton bekövetkező, a GYR-rel kapcsolatban végzett munkával összefüggő minden balesetet haladéktalanul jelentenek egymásnak.
	2. A Szerződő Felek közösen vizsgálják ki az alkalmazottaikat a Használatba Adó KIF és/vagy KÖF hálózatainak tartószerkezetein végzett munkájuk során ért mindennemű baleseteket, ezen belül kiemelten a
* villamos áramütéses balesetet,
* leesés miatti balesetet,
* tartószerkezet meghibásodásából bekövetkezett balesetet, valamint
* a GYR miatt a Használatba Adó üzemeltető személyzetét ért balesetet.
	1. A Szerződő Felek ezen kívül jelentik a GYR-rel kapcsolatban végzett munkával összefüggő kvázi baleseteket és személyi sérüléssel járó baleseteket is. Egyebekben a balesetek bejelentése és kivizsgálása során *a munkavédelemről szóló* **1993. évi XCIII.** **törvény** előírásai szerint járnak el.
1. **Rongálások, káresetek**
	1. A GYR fel-, illetve leszerelése során az egymás berendezéseiben okozott rongálásokat a Szerződő Felek kötelesek egymásnak bejelenteni. A rongálás okozta meghibásodás helyreállításának költségei a hibát előidéző Felet terhelik.
	2. Külső, harmadik személy általi károkozás esetén az esemény, illetve következményeinek észleléséről a Szerződő Felek kölcsönösen értesítik egymást. A saját berendezésben keletkezett károkról felvett káreseti jegyzőkönyvben a többi Fél esetleges kárára is utalni kell. A károkozóval szemben a Szerződő Felek egymástól függetlenül járnak el.
	3. Élet- és balesetveszélyes, valamint vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekben – amennyiben a Használatba Vevő nem intézkedik soron kívül – a Használatba Adó a GYR-t a szükséges mértékben, kártérítési kötelezettség nélkül eltávolíthatja.
2. **Bejelentések intézése**
	1. A Szerződő Felek a jelen Megállapodásban megfogalmazott, valamint a GYR létesítésével és bontásával összefüggő bejelentéseiket az alábbi kapcsolattartók felé teszik meg.
	2. A Használatba Adó részéről értesítendő:
* az áramhálózati üzem kapcsolattartója:

neve:

telefonszáma(i):

* a tárgyi településen illetékes területgazda:

neve:

telefonszáma(i):

* 1. A Használatba Vevő részéről értesítendő kapcsolattartó személy(ek):

neve:

címe:

telefonszáma(i):

neve:

címe:

telefonszáma(i):

* 1. A bejelentéseket mindkét helyen kölcsönösen naplózni kell.
1. **Egyéb rendelkezések**
	1. A jelen Megállapodás 9. pontjában rögzített adatok módosítása – bármelyik Szerződő Fél részéről – cégszerű aláírással ellátott értesítő levéllel történhet, mely jelen Megállapodáshoz csatolandó és azzal együtt kezelendő.
	2. Jelen Megállapodás mindkét Szerződő Fél cégszerű aláírásával lép hatályba, és az aláírásától számított 4 hónapig érvényes.

|  |  |
| --- | --- |
| Kelt:  |  Kelt:  |
| **…………………………………………….****…………………………………………….**mint Használatba Vevő | **…………………………………………….**aláíró 1 aláíró 2**OPUS TITÁSZ Zrt.**mint Használatba Adó |