### **KÖF+FOR - Többoldalú Üzemeltetési megállapodás**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**TÖBBOLDALÚ ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS**

FÉMMENTES OPTIKAI RENDSZER (ADSS) LAKOTT TERÜLETEK KÖZÖTTI KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK-HÁLÓZATOK TARTÓSZERKEZETEIN TÖRTÉNŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

**HASZNÁLATBA VEVŐ NEVE:**

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

1. **A megállapodó Felek**

Egyrészről:

**OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, (továbbiakban: **Használatba Adó** vagy OPUS TITÁSZ Zrt.)

Székhelye:

Adószáma:

Cégjegyzék száma:

Másrészről:

**………** (továbbiakban: **Használatba Vevő** vagy ………)

Székhelye:

Adószáma:

Cégjegyzék száma: Cg.

Harmadrészről:

**………** (továbbiakban: **Üzemeltető** vagy …………………)

Székhelye:

Adószáma:

Cégjegyzék száma: Cg.

Továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**

1. **A megállapodás tárgya**

A Használatba Adó tulajdonában lévő középfeszültségű (továbbiakban: KÖF) szabadvezeték-hálózatok tartószerkezetein elhelyezett, a Használatba Vevő tulajdonát képező fémmentes optikai rendszer (információátviteli célt szolgáló, villamosan vezető anyagot nem tartalmazó légvezetékes hírközlő hálózat, annak rögzítő szerelvényei és tartozékai [tartalék kábel elhelyezésére szolgáló szerelvény és kötődoboz], továbbiakban együttesen: fémmentes optikai rendszer vagy FOR) üzemeltetése a Használatba Vevő által megbízott Üzemeltetővel, és az ily módon létrejött közös oszlopsoros hálózat üzemeltetési kérdései.

A megépült konkrét közös oszlopsoros hálózatrészek azonosító adatait, műszaki paramétereit a jelen Megállapodás hatálya alá helyezett „KÖF+FOR - Üzemeltetési megállapodás Bővítés-melléklet”-ek tartalmazzák.

1. **A megállapodás területi hatálya**

Jelen Megállapodás a Használatba Adó (áramhálózati elosztói engedélyes társaság) teljes működési területén érvényes.

1. **A megállapodás célja**

Jelen Megállapodás célja a 2. pont szerinti közös oszlopsoros hálózat Szerződő Felek által közösen végzendő üzemeltetése során a munkavégzés feltételeinek és villamos biztonsági követelményeinek rögzítése.

1. **Üzemeltetési határok**

A 2. pont szerinti közös oszlopsoros hálózatoknak a közcélú villamosenergia-elosztás céljait szolgáló részét (oszlopok, erősáramú vezetékek és rögzítő szerelvényeik stb.) a Használatba Adó üzemelteti, az információátviteli célt szolgáló részét, a FOR-t (villamosan vezető anyagot nem tartalmazó optikai légvezeték, rögzítő szerelvényei és tartozékai, valamint az ezekhez kapcsolódó berendezések, kezelési helyek, kötődobozok stb.) a Használatba Vevő üzemelteti.

1. **Műszaki nyilvántartás**
	1. A Szerződő Felek a műszaki nyilvántartásaikban saját előírásaik szerint tartják nyilván a közös oszlopsoros hálózatok műszaki adatait.
	2. Az egységes közműnyilvántartások vezetésére vonatkozó érvényes jogszabályok szerint a más közműves cégek által kért, valamint a központi közműnyilvántartó felé szolgáltatandó információkat a Szerződő Felek az üzemeltetési határok figyelembevételével, külön-külön adják meg.
2. **Általános üzemeltetési kérdések**
	1. A közös oszlopsoros hálózaton végzendő, üzemeltetéssel kapcsolatos – előre tervezhető, illetve üzemzavar-elhárítási – munkákról a Szerződő Felek az üzemeltetési határoknak megfelelően gondoskodnak.
	2. Az üzemzavarok mielőbbi elhárítása és az üzembiztonság növelése érdekében az üzemeltetéssel foglalkozó szervek és személyek fokozott gondossággal, a másik Féllel együttműködve járnak el.
	3. A Használatba Vevő és az Üzemeltető tudomásul veszik, hogy amennyiben a Használatba Adó a Használatba Vevő által megbízott Üzemeltetővel szemben bármely, munkavégzéssel kapcsolatos ok miatt, kellő indokkal kifogást emel, és ezt a Használatba Vevővel írásban közli, úgy a Használatba Vevő a FOR üzemeltetésével más személyt megbízni köteles. A Használatba Vevő kizárólagosan felelős azért, hogy az általa üzemeltetéssel kapcsolatos munkák elvégzésére igénybe vett Üzemeltető megismerje a Használatba Adó által kiadott hatályos „**2212\_00\_F\_A** *Fémmentes optikai rendszer (ADSS) elhelyezése lakott területek közötti középfeszültségű szabadvezeték-hálózatok tartószerkezetein – Szabályzat*” (továbbiakban:„Szabályzat”), valamint a biztonságos munkavégzésre vonatkozó egyéb szabályozások és rendelkezések előírásait. A Használatba Vevő az általa megbízott Üzemeltető munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezné.
	4. **Előre tervezhető munkavégzés**
		1. **Az adott évben csak az Üzemeltető tervez átalakítást**

Az Üzemeltető a FOR-on előre tervezhető átalakítások – átépítés, bővítés, karbantartás, bontás – tekintetében minden esetben előzetesen írásban egyeztet a Használatba Adó illetékes áramhálózati üzemével. A munkavégzés szabályait jelen Megállapodás 8. pontja tartalmazza.

Meglévő FOR rekonstrukciója, átépítése, bővítése esetén az Üzemeltető a FOR létesítési eljárásnak megfelelően, a Használatba Adó által kiadott hatályos Szabályzat *1.2. FOR létesítésének ügymenete* című fejezetében leírtak szerint jár el.

* + 1. **Az adott évben csak a Használatba Adó tervez beavatkozást**

Amennyiben a Használatba Adó beavatkozást tervez a közös oszlopsoros hálózaton, akkor a Használatba Adó az éves karbantartási és beruházási terve alapján, a közös oszlopsoros hálózatokat érintő tervezett munkáiról az Üzemeltetőt az adott év január 31-ig értesíti. A munkák tényleges elvégzésére azonban a Használatba Adó kötelezettséget nem vállal.

Amennyiben a Használatba Adó olyan hálózati rekonstrukciót vagy beruházást tervez, melynek során egy vagy több közösen használt tartószerkezetet cserélni kíván, illetve a közösen használt tartószerkezetek nyomvonala az átépítés következtében módosul – egy vagy több oszlop nem az eredeti helyére kerül vissza, illetve megváltozik a nyomvonal vezetése –, akkor erről a tényről a Használatba Adó az Üzemeltetőt a terveztetés során, az erősáramú hálózat kiviteli tervét készítő tervező által előre értesíti.

Az erősáramú tervező a tervezés időszakában felveszi a kapcsolatot az Üzemeltetővel, és – mint az átalakítás által érintett Féllel – egyeztet vele.

Ezen egyeztetést a Használatba Adó szerződéses kötelezettségeként írja elő minősített tervezőinek.

Év közben a Használatba Adó a konkrét munka kezdési időpontjáról – rendszeres kapcsolattartás mellett – legalább 30 naptári nappal előre értesíti az Üzemeltetőt, hogy az felkészülhessen a FOR-on szükséges beavatkozások elvégzésére, annak leszerelésére és áthelyezésére.

A fentieket tudomásul véve az Üzemeltető – a Használatba Adóval előzetesen egyeztetett időpontban – gondoskodik a FOR KÖF hálózati tartószerkezetekről történő leszereléséről, és az új tartószerkezetekre való áthelyezéséről.

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a költségek viselése tekintetében az alábbiak szerint járnak el.

* Amennyiben a Használatba Adó a közös oszlopsoros hálózat tartószerkezeteinek átépítését saját érdekkörében kezdeményezi, és a kezdeményezés írásban történő közlése a meglévő FOR üzembe helyezésének – műszaki szemléjének – időpontjától számított 2 éven belül történik, akkor a Szerződő Felek a Használatba Vevővel kötött hatályos „KÖF+FOR - Együttműködési megállapodás” 7.5. pontjában rögzítettek szerint járnak el.
* Amennyiben a Használatba Adó a közös oszlopsoros hálózat tartószerkezeteinek átépítését nem saját érdekkörében kezdeményezi, és a kezdeményezés írásban történő közlése a meglévő FOR üzembe helyezésének – műszaki szemléjének – időpontjától számított 2 éven belül vagy azon túl történik, vagy a Használatba Adó a közös oszlopsoros hálózat tartószerkezeteinek átépítését saját érdekkörében kezdeményezi, és a kezdeményezés írásban történő közlése a meglévő FOR üzembe helyezésének – műszaki szemléjének – időpontjától számított 2 éven túl történik, valamint ha a közös oszlopsoros hálózat tartószerkezeteinek átépítését az Üzemeltető kezdeményezi, akkor a Szerződő Felek a Használatba Vevővel kötött hatályos „KÖF+FOR - Együttműködési megállapodás” 7.6. pontjában rögzítettek szerint járnak el.
* Amennyiben a KÖF hálózat tartószerkezeteinek átépítését harmadik személy kezdeményezi – például önkormányzat és/vagy más érdekelt fél által kezdeményezett hálózat átépítés –, akkor a Szerződő Felek a Használatba Vevővel kötött hatályos „KÖF+FOR - Együttműködési megállapodás” 7.7. pontjában rögzítettek szerint járnak el.
	+ 1. **Az adott évben az Üzemeltető és a Használatba Adó is tervez beavatkozást**

Ha mindkét Fél tervez azonos közös oszlopsoros hálózatszakaszon karbantartási vagy rekonstrukciós munkát, akkor a Szerződő Felek lehetőség szerint törekszenek a végrehajtás időpontjának összehangolására.

Amennyiben ez megvalósítható, és a munkavégzés a Szerződő Felek részéről egy időben történik, akkor a munkavégzési folyamat összehangolása a Használatba Adó kötelessége.

Amennyiben a Szerződő Felek előre nem látható okok miatt nem tudják összehangolni az adott évre tervezett munkáikat, akkor ezek végrehajtására vonatkozóan értelemszerűen a 7.4.1. és a 7.4.2. pontokban leírtak szerint járnak el.

A 7.4.1. – 7.4.3. pontokban említett esetek mindegyikére érvényes, hogy amennyiben a Szerződő Felek az előre tervezhető munkáik során egymás tulajdonában, berendezéseiben kárt okoznak, akkor a 11. pontban leírtak szerint járnak el.

* 1. **Üzemzavar- és hibaelhárítás**

A Szerződő Felek az üzemzavarok, illetve hibák elhárításáról üzemeltetési hatáskörük szerint gondoskodnak. Ha az elhárítás során bármelyik Fél a másik rendszerén rendellenességet tapasztal, úgy arról a másik Felet haladéktalanul értesíti.

* + 1. **Az üzemzavar csak az Üzemeltető rendszerét érinti**

Az Üzemeltető a FOR-on történő üzemzavari esemény bekövetkeztét és elhárítását – jelen Megállapodás „Távvezetékek és kapcsolattartók-melléklet”-ében rögzített kapcsolattartás útján – minden esetben tudatja a Használatba Adóval. FOR-on történő üzemzavar-elhárítás esetén az Üzemeltető a Szabályzat *1.8.1.3.* *Feszültséghez közeli munkavégzés övezetén kívüli munkavégzés feszültség alatt lévő KÖF hálózat oszlopain* leírtaknak megfelelően jár el.

* + 1. **Az üzemzavar csak a Használatba Adó hálózatát érinti**

Amennyiben az üzemzavar csak a KÖF hálózatot érinti, és a FOR-on nem okoz észlelhető hibát, akkor a Használatba Adó saját hatáskörben, a tulajdoni határok figyelembevételével gondoskodik a helyreállításról.

Abban az esetben, ha az üzemzavar elhárítása a FOR zavartatása nélkül nem végezhető el, és a FOR tartószerkezetekről történő ideiglenes eltávolítását is szükségessé teszi, akkor a Használatba Adó felveszi a kapcsolatot az Üzemeltető jelen Megállapodás „Távvezetékek és kapcsolattartók-melléklet”-ében megnevezett kapcsolattartó személyével, és egyeztet vele az üzemzavar-elhárítás folyamatát illetően.

Az Üzemeltető a fentieket tudomásul véve, saját költségén gondoskodik a FOR tartószerkezetekről történő ideiglenes eltávolításáról, illetve visszaszereléséről.

Sürgős, halasztást nem tűrő – élet- és balesetveszélyes, valamint vagyonbiztonságot veszélyeztető – esetekben a Szerződő Felek a 10. pontban leírtak szerint járnak el.

* + 1. **Az üzemzavar az Üzemeltető rendszerét és a Használatba Adó hálózatát is érinti**

Amennyiben a közös oszlopsoros hálózaton bekövetkezett üzemzavar az Üzemeltető rendszerét és a Használatba Adó hálózatát is érinti, úgy a Szerződő Felek az üzemzavar jellegétől függően, valamint az adott helyzetben szükséges munkafolyamat és az alkalmazott technológia ismeretében kölcsönösen egyeztetnek egymással az üzemzavar-elhárítás folyamatát illetően.

Amennyiben a munkavégzés a Szerződő Felek részéről azonos időben történik, akkor a munkavégzési folyamat összehangolása a Használatba Adó kötelessége.

A 7.5.1. – 7.5.3. pontokban említett esetek mindegyikére érvényes, hogy amennyiben a Szerződő Felek az üzemzavar-elhárítási munkáik során egymás tulajdonában, berendezéseiben kárt okoznak, akkor a 11. pontban rögzítettek szerint járnak el.

1. **A munkavégzés szabályai**
	1. A Szerződő Felek megállapodnak, és az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a Használatba Adó KÖF szabadvezeték-hálózatainak oszlopain csak a Használatba Adó által kiadott hatályos Szabályzat *1.8. Munkavédelem* című fejezetében leírt előírások és ügymenet szerint végezhet munkát, ideértve a *Munkavégzés szabályai KÖF hálózatok oszlopain, FAM munkavégzés KÖF hálózat oszlopain, Feszültséghez közeli munkavégzés feszültség alatt lévő KÖF hálózat oszlopain, Feszültséghez közeli munkavégzés övezetén kívüli munkavégzés feszültség alatt lévő KÖF hálózat oszlopain, Munkavégzés feszültségmentesített KÖF hálózat oszlopain, Személyi feltételek a feszültséghez közeli munkavégzés övezetén kívüli munkavégzéshez, Oktatás, Szankciók munkabiztonsági előírások megszegése esetén, Feszültségmentesítés, Teendők baleset esetén,* valamint *A Használatba Vevőtől és az általa megbízott kivitelezőtől és üzemeltetőtől elvárt szervezeti intézkedések* című fejezetek Szabályzatban részletezett előírásait és ügymenetét.
	2. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a Használatba Adó KÖF szabadvezeték-hálózatainak oszlopain történő munkavégzés érdekében kizárólagosan felelős azért, hogy megismerje a 8.1. pontban hivatkozott Szabályzatot, valamint a KÖF szabadvezeték-hálózat oszlopain való biztonságos munkavégzésre vonatkozó egyéb szabályozások és rendelkezések előírásait.
	3. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a 8.1. pontban hivatkozott Szabályzatot a Használatba Vevő vele megismertette, és annak tartalmát megismerte.
	4. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a hatályos **MSZ 1585** szabvány szerinti – az oszlopon való munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges – kioktatottsági feltétel megszerzéséhez a KÖF hálózat oszlopain munkát végző személyei részére saját költségén biztosította az oktatást az erre jogosult oktatási intézménynél, munkavállalói a KÖF hálózat tartószerkezetein történő munkavégzés tekintetében megfelelnek a hatályos **MSZ 1585** szabvány által előírt személyi feltételeknek, valamint a Használatba Adó által támasztott követelményeknek, és rendelkeznek a munkavégzésre jogosító, fényképpel ellátott érvényes igazolvánnyal.

* 1. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy lejárt érvényességű igazolvánnyal vagy igazolvány nélkül a KÖF hálózat tartószerkezetein és a rajtuk elhelyezett FOR-on munkát nem végezhet.
	2. Az Üzemeltető oszlopon munkát végző személyei munkavégzésük során a fényképes igazolványukat kötelesek maguknál tartani, és a Használatba Adó képviselőjének kérésére felmutatni.
	3. Az Üzemeltető a kioktatott és érvényes vizsgával rendelkező munkavállalóinak névsorát naprakészen biztosítja a Használatba Adó részére.
	4. Az Üzemeltető oszlopon munkát végző személyei a KÖF hálózatok oszlopaira való feljutást és azokon történő munkavégzést a Használatba Adó által kiadott hatályos „**5602\_01\_U\_A** *Magasban való munkavégzés – Utasítás*”-ban leírtaknak megfelelően kötelesek végezni. Az oszlopokra való feljutás során az oszlopon lévő erősáramú földkábeleknek, hálózati berendezéseknek, valamint mechanikailag ilyen igénybevételre nem méretezett védőcsőnek létrát TILOS nekitámasztani, illetve ezeknek építhető létraelemet nekifeszíteni!
	5. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a KÖF hálózaton mindennemű munkavégzés tiltott kedvezőtlen időjárási feltételek között, villámlás, heves zápor, zivatar, viharos szél és erősen korlátozott látási viszonyok (pl. sűrű köd, csapadék vagy hóesés) esetén. Ezek bekövetkezte esetén a munkavégzést fel kell függeszteni, és a Használatba Adó üzemeltető személyzetét értesíteni kell.
	6. Amennyiben az Üzemeltető a Használatba Adó KÖF hálózatának oszlopain szabálytalanul, nem a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően végez munkát, akkor a Használatba Adó a Használatba Vevővel és az Üzemeltetővel szemben a Használatba Vevővel kötött hatályos „KÖF+FOR - Együttműködési megállapodás” 13.4. és 13.4.1. – 13.4.3. pontjaiban leírt szankciókat alkalmazza.
1. **Feszültségmentesítés igénylése**
	1. Az Üzemeltető a feszültségmentesítési kérelmét a Használatba Adó illetékes áramhálózati üzeménél nyújtja be, melynek költsége a megrendelő felet terheli. A Használatba Adó a feszültségmentesítési kérelmet az esedékesség napja előtt legalább 25 naptári nappal köteles benyújtani az áramhálózati üzemhez.
	2. Az Üzemeltetőnek a megrendelőn fel kell tüntetnie a feszültségmentesítendő hálózatszakasz pontos megnevezését, a feszültségmentesítés tervezett időtartamát, valamint a munkacsoport vezetőjének a nevét.
	3. Az Üzemeltető a feszültségmentesítéssel járó munkáit úgy szervezi, hogy a Használatba Adó hálózatán a villamosenergia-ellátás a lehető legkisebb fogyasztói körben és legrövidebb időtartamig szüneteljen.
2. **Eljárás baleset esetén**
	1. A Szerződő Felek – jelen Megállapodás mellékletében rögzített kapcsolattartás útján – a közös oszlopsoros hálózaton bekövetkező, a FOR-ral kapcsolatban végzett munkával összefüggő minden balesetet haladéktalanul jelentenek egymásnak.
	2. A Szerződő Felek közösen vizsgálják ki az alkalmazottaikat a Használatba Adó KÖF hálózatainak tartószerkezetein végzett munkájuk során ért mindennemű baleseteket, ezen belül kiemelten a
* villamos áramütéses balesetet,
* leesés miatti balesetet,
* tartószerkezet meghibásodásából bekövetkezett balesetet, valamint
* a FOR miatt a Használatba Adó üzemeltető személyzetét ért balesetet.
	1. A Szerződő Felek ezen kívül jelentik a FOR-ral kapcsolatban végzett munkával összefüggő kvázi baleseteket és személyi sérüléssel járó baleseteket is. Egyebekben a balesetek bejelentése és kivizsgálása során *a munkavédelemről szóló* **1993. évi XCIII.** **törvény** előírásai szerint járnak el.
1. **Rongálások, káresetek**
	1. A FOR fel-, illetve leszerelése során az egymás berendezéseiben okozott rongálásokat a Szerződő Felek kötelesek egymásnak bejelenteni. A rongálás okozta meghibásodás helyreállításának költségei a hibát előidéző Felet terhelik.
	2. Külső, harmadik személy általi károkozás esetén az esemény, illetve következményeinek észleléséről a Szerződő Felek kölcsönösen értesítik egymást. A saját berendezésben keletkezett károkról felvett káreseti jegyzőkönyvben a többi Fél esetleges kárára is utalni kell. A károkozóval szemben a Szerződő Felek egymástól függetlenül járnak el.
	3. Élet- és balesetveszélyes, valamint vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekben – amennyiben az Üzemeltető nem intézkedik soron kívül – a Használatba Adó a FOR-t a szükséges mértékben, kártérítési kötelezettség nélkül eltávolíthatja.
2. **Bejelentések intézése**

A Szerződő Felek jelen Megállapodásban megfogalmazott, valamint a 2. pont szerinti közös oszlopsoros hálózat üzemeltetésével összefüggő bejelentéseiket az üzemeltetésért felelős, területileg illetékes szervezeti egységek kijelölt kapcsolattartóihoz teszik meg, akiknek elérhetőségeit a jelen Megállapodáshoz tartozó, sorszámozott „Távvezetékek és kapcsolattartók-melléklet”-ekben rögzítik.

1. **Egyéb rendelkezések**
	1. Jelen Megállapodás mindhárom Szerződő Fél cégszerű aláírásával lép hatályba, határozatlan időre szól, és módosításig, illetve mindaddig érvényes, amíg a 2. pont szerinti, a Szerződő Felek által közösen üzemeltetett közös oszlopsoros hálózat létezik. Hatályba lépésével egyidejűleg a Szerződő Felek között azonos tárgykörben korábban kötött „KÖF+FOR - Üzemeltetési megállapodás” érvényét veszti.
	2. Jelen Megállapodás mellékleteit képezik az alábbi dokumentumok:
* **FN-15** *„KÖF+FOR - Üzemeltetési megállapodás Bővítés-melléklet”*;
* **FN-16** *„KÖF+FOR - Üzemeltetési megállapodás Települések és kapcsolattartók-melléklet”*;
* **FN-17** *„KÖF+FOR - Üzemeltetési megállapodás Megszüntetés-melléklet”*.

|  |  |
| --- | --- |
| Kelt:  |  Kelt:  |
| **…………………………………………….****…………………………………………….**mint Használatba Vevő | **…………………………………………….**aláíró 1 aláíró 2**OPUS TITÁSZ Zrt.**mint Használatba Adó |
| Kelt:  |
| **…………………………………………….****…………………………………………….**mint Üzemeltető |